# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## Belichtingsmodus

U kunt de belichtingsstand selecteren op basis van de omstandigheid en de doelstelling.

1. Verbind de camera en de smartphone via Wi-Fi en raak vervolgens (Belichtingsmodus) aan.

   Het scherm voor het kiezen van de belichtingsstand wordt weergegeven.

2. Selecteer de gewenste stand.

#### Menu-items

(Intelligent automatisch): hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast.

(Superieur automatisch): hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met een hogere kwaliteit dan in de functie Intelligent automatisch.

(Autom. Programma): hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde (F-waarde)). U kunt de EV-waarde en witbalansinstellingen selecteren met (Instellingen).

(Opnemen met diafragmavoorkeur) (alleenDSC-QX100): hiermee kunt u opnemen met een aangepast scherpstelbereik of een aangepaste graad van achtergrondonscherpte door de EV handmatig in te stellen. U kunt de EV-waarde en witbalans aanpassen met (Instellingen).

#### Opmerking

- Wanneer [Intelligent automatisch] of [Superieur automatisch] ingesteld is, kunt u de volgende instellingen niet wijzigen.

  - EV
  - Witbalans
- In de stand [Superieur automatisch] duurt het even om een beeld op te nemen omdat de camera beelden over elkaar legt om een beeld van hoge kwaliteit met minder onderwerpwaas en ruis te bekomen.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Opnemen met diafragmavoorkeur (alleen DSC-QX100)

Ga naar boven