# Digital stillbildskamera DSC-QX10/QX100

## EV

Justerar exponeringen manuellt.

1. Anslut kameran och din smartphone via Wi-Fi, peka därefter på exponeringskompensationsvärdet och välj önskat värde.

   DSC-QX100: Justerar exponeringen manuellt inom ett intervall på –3.0 EV till +3.0 EV.

   DSC-QX10: Justerar exponeringen manuellt inom ett intervall på –2.0 EV till +2.0 EV.

#### OBS!

- Det går inte att ställa in EV-värdet när du ställt in [Intelligent autojustering] eller [Bättre autojustering].
- Exponeringskompensationsvärdet som visas på skärmen vid tagning är från -2.0 EV till +2.0 EV. Om du ställer in ett värde utanför detta intervall, ändras inte skärmens ljusstyrka under tagning utan visas sedan i de tagna bilderna (endast DSC-QX100).

#### Tips

A: Överexponering (för mycket ljus)

B: Korrekt exponering

C: Underexponering (för lite ljus)

- Justera [EV] åt minushållet om bilden som tagits är överexponerad.
- Justera [EV] åt plushållet om bilden som tagits är underexponerad.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Exponeringsläge

Gå till början av sidan