# Digital stillbildskamera DSC-QX10/QX100

## Specifikationer (DSC-QX100)

#### System

Bildenhet: 13,2 mm × 8,8 mm (1,0-typ) Exmor R CMOS-sensor

Kamerans totala antal bildpunkter: Ca. 20,9 megapixlar

Kamerans antal effektiva bildpunkter: Ca. 20,2 megapixlar

Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 3,6× zoomobjektiv, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (motsvarande 35 mm film)) F1,8 (W) – F4,9 (T)

- Vid inspelning av film (16:9): 29 mm – 105 mm
- Vid inspelning av film (4:3): 36 mm – 128 mm

SteadyShot: Optisk

Exponeringskontroll: Automatisk exponering, bländarprioritet

Vitbalans: Automatisk, dagsljus, skugga, molnigt, glödlampa, lysrör (varm vit/kall vit/dagsljusvit/dagsljus), färgtemperatur

Filformat:

- Stillbilder: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)-kompatibel
- Filmer (MP4-format):
  - Video: MPEG-4 AVC/H.264
  - Ljud: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Inspelningsmedia: ”Memory Stick Micro”, microSD-minneskort

#### In- och utgångar

Multiterminal*: USB-kommunikation

USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Stöder Mikro-USB-kompatibla enheter.

#### Strömförsörjning, allmänt

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri NP-BN, 3,6 V

Strömförbrukning (under tagning): Ca. 1,1 W

Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur: –20 till +60 °C

Mått (CIPA-kompatibel): 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (B/H/D)

Vikt (CIPA-kompatibel) (inklusive NP-BN-batteri, ”Memory Stick Micro”): Ca. 179 g

Mikrofon: stereo

Högtalare: Mono

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III: Kompatibel

#### Trådlöst LAN

Standard som stöds: IEEE 802.11 b/g/n

Frekvens: 2,4GHz

Säkerhetsprotokoll som stöds: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: NFC Forum Type 3-kompatibel

#### Laddningsbart batteri NP-BN

Batterityp: Litiumjonbatteri

Max.spänning: 4,2 V likström (DC)

Nominell spänning: 3,6 V likström (DC)

Maximal laddningsspänning: 4,2 V likström (DC)

Max. uppladdningsström: 0,9 A

Kapacitet:

- Typisk: 2,3 Wh (630 mAh)
- Minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Gå till början av sidan