# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Технические характеристики (DSC-QX10)

#### Система

Формирователь изображения: датчик Exmor R CMOS размером 7,76 мм (типа 1/2.3)

Общее количество пикселей камеры: прибл. 18,9 мегапикселя

Количество эффективных пикселей камеры: прибл. 18,2 мегапикселя

Объектив: Sony G с 10-кратным увеличением, f = 4,45 мм – 44,5 мм (25 мм – 250 мм (эквивалентно камере для пленки 35 мм)) F3.3 (W) – F5.9 (T)

- При видеосъемке (16:9): 27,5 мм – 275 мм
- При видеосъемке (4:3): 33,5 мм – 335 мм

SteadyShot: оптическая

Управление экспозицией: автоматическая экспозиция

Баланс белого: автоматический, дневной свет, облачный, накаливания, флуоресцентный (холодный белый/дневной белый/дневной свет)

Формат файла:

- Фотографии: поддержка JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Видеозапись (формат MP4):
  - Видео: MPEG-4 AVC/H.264
  - Звук: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Носитель информации: карты памяти Memory Stick Micro, microSD

#### Входные и выходные разъемы

Многофункциональный разъем*: соединение USB

Соединение USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Поддерживает устройства, совместимые с micro-USB.

#### Питание, общая информация

Питание: перезаряжаемый батарейный блок NP-BN, 3,6 В

Потребляемая мощность (во время съемки): прибл. 1,1 Вт

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Температура хранения: от –20 °C до +60 °C

Размеры (по стандарту CIPA): 62,4 мм × 61,8 мм × 33,3 мм (Ш/В/Г)

Масса (по стандарту CIPA) (включая батарейный блок NP-BN, карту памяти Memory Stick Micro): прибл. 105 г

Микрофон: стерео

Динамик: монофонический

Exif Print: поддерживает

PRINT Image Matching III: поддерживает

#### Беспроводная локальная сеть

Поддерживаемый стандарт: IEEE 802.11 b/g/n

Частота: 2,4 ГГц

Поддерживаемые протоколы безопасности: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: совместимый с меткой NFC Forum Type 3

#### Перезаряжаемый батарейный блок NP-BN

Тип батареи: литиево-ионная батарея

Максимальное напряжение: 4,2 В пост. тока

Номинальное напряжение: 3,6 В пост. тока

Максимальное напряжение зарядки: 4,2 В пост. тока

Максимальный ток зарядки: 0,9 A

Емкость:

- типичная: 2,3 Втч (630 мАч)
- минимальная: 2,2 Втч (600 мАч)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

В начало страницы