# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Подача питания

Подав питание с компьютера или адаптера переменного тока (продается отдельно), можно использовать камеру, не волнуясь о том, что батарея может разрядиться.

При подаче питания с компьютера можно передавать изображения с карты памяти, установленной в камере, на компьютер в режиме Mass Storage.

При использовании адаптера переменного тока AC-UD10 или AC-UD11 (оба продаются отдельно) можно выполнять съемку во время зарядки.

Адаптер переменного тока AC-UD11 (продается отдельно) может быть недоступен в некоторых странах/регионах.

#### Примечание

- Индикатор заряда батареи на дисплее камеры исчезнет.
- Когда камера выключена, выполняется зарядка батарейного блока.
- Если батарея не установлена, питание на камеру не подается.

В начало страницы