# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## EV

Настройка экспозиции вручную.

1. Подключите камеру к смартфону по сети Wi-Fi, затем коснитесь значения коррекции экспозиции и выберите требуемое значение.

   DSC-QX100: настройка экспозиции вручную в диапазоне от –3.0 EV до +3.0 EV.

   DSC-QX10: настройка экспозиции вручную в диапазоне от –2.0 EV до +2.0 EV.

#### Примечание

- Не удастся настроить значение EV, если используется параметр [Интеллектуал. авторежим] или [Супер авторежим].
- Значение коррекции экспозиции, отображающееся на экране во время съемки, составляет от -2.0 EV до +2.0 EV. При выборе значения за пределами этого диапазона яркость на экране не изменится во время съемки, но изменение отразится на записанных изображениях (только для модели DSC-QX100).

#### Совет

A: переэкспонирование (слишком много света)

B: правильное экспонирование

C: недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если полученное изображение переэкспонировано, отрегулируйте значение [EV] в отрицательную сторону.
- Если полученное изображение недоэкспонировано, отрегулируйте значение [EV] в положительную сторону.

В начало страницы

### См. также

- Режим выбора экспозиц.

В начало страницы