VAIO-bruksanvisning VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2-serier

Referens

# Att tänka på när du använder funktionen för trådlöst LAN

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda funktionen för trådlöst LAN, så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av produkter för trådlöst LAN av lokala bestämmelser.

- Enheter för trådlöst LAN använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om enheter för trådlöst LAN använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och funktionen för 2,4 GHz trådlöst LAN har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via ett trådlöst LAN när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av anslutningstjänster för trådlösa LAN.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av funktionen för 5 GHz trådlöst LAN utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

- Avståndet mellan enheterna

- Förekomsten av hinder mellan enheterna

- Enheternas inställning

- Radioförhållanden

- Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar)

- Vilken programvara som används
  Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för trådlöst LAN kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- Standarderna IEEE 802.11a och IEEE 802.11n finns inte i ad-hoc-nätverk.

- Om du vill stänga av funktionen för trådlöst LAN plötsligt ställer du in WIRELESS-brytaren på OFF.

- WLAN-standarden innehåller följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

Relaterade avsnitt
Om standarder för trådlöst LAN
Innan du använder trådlöst LAN
Starta trådlös LAN-kommunikation
Koppla från trådlös LAN-kommunikation
Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R) <Modeller med BLUETOOTH>