VAIO-brugervejledning VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2-serien

Opgave

# Aktivering af trådløs LAN-kommunikation

Du kan oprette trådløs LAN-kommunikation mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke) ved hjælp af VAIO Smart Network. Inden du bruger det trådløse LAN-netværk, skal du kontrollere, at adgangspunktet er tændt og driftsklart.
Læs instruktionerne i Inden du bruger det trådløse LAN-netværk for at udføre proceduren korrekt. [Detaljer]

1. Sæt knappen WIRELESS [Detaljer] på ON.

1. Klik på (Start), Alle programmer og VAIO Smart Network, eller klik på (ikonet VAIO Smart Network) i meddelelsesområdet på skrivebordet.

1. Kontroller, at knappen ud for Wireless LAN er sat på On.

Hvis den står på Off, skal du klikke på den for at skifte til On.
Tip!

- Kontroller, at indikatoren WIRELESS [Detaljer] lyser.

1. Vælg en tilstand, der passer til det trådløse LAN-netværk, i vinduet VAIO Smart Network.

Du kan finde flere oplysninger om procedurerne i Hjælp-filen til VAIO Smart Network.

1. Klik på eller (netværksikonet) i meddelelsesområdet på skrivebordet.

1. Vælg det ønskede adgangspunkt, og klik på Opret forbindelse.

Når forbindelsen er oprettet, vises meddelelsen Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på (Opdater).
Hvis der vises et vindue, hvor du skal angive en sikkerhedsnøgle [Detaljer], skal du angive sikkerhedsnøglen og klikke på OK. Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.
Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret den trådløse LAN-funktion på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt på 5 GHz. Hvis kun den trådløse LAN-funktion på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt på 2,4 GHz.
  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n- eller IEEE 802.11b/g-standarden, og den trådløse LAN-funktion på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt på 5,0 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via det trådløse LAN-netværk.

Tip!

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Sådan kontrollerer du status for den trådløse LAN-forbindelse

Du kan pege med musemarkøren på eller (netværksikonet) i meddelelsesområdet på skrivebordet for at se status for den trådløse LAN-forbindelse. Du kan f.eks. se det adgangspunkt, som VAIO-computeren har forbindelse til.
Relaterede emner
Om standarder for trådløse LAN-netværk
Inden du bruger det trådløse LAN-netværk
Afbrydelse af trådløs LAN-kommunikation
Om brugen af den trådløse LAN-funktion
Om sikkerhedsnøglen til et trådløst LAN-netværk