Uživatelská příručka VAIO Řada VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Úkol

# Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN

Bezdrátovou komunikaci WLAN mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky) můžete navázat pomocí nástroje VAIO Smart Network. Než začnete používat bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda je zapnut a pracuje přístupový bod.
Přečtěte si pokyny ke správnému používání v části Než začnete používat bezdrátové sítě WLAN. [Detaily]

1. Zapněte přepínač WIRELESS [Detaily] do polohy ON.

1. Klepněte na možnost (Start), Všechny programy a VAIO Smart Network nebo klepněte na ikonu (VAIO Smart Network) v oznamovací oblasti pracovní plochy.

1. Zkontrolujte, zda je přepínač u možnosti Wireless LAN zapnut na hodnotu On.

Pokud je nastavena hodnota Off, klepněte na ni a změňte ji na hodnotu On.
Tip

- Zkontrolujte, zda se svítí kontrolka WIRELESS [Detaily].

1. V okně VAIO Smart Network vyberte režim odpovídající vaší bezdrátové síti WLAN.

Další provozní informace najdete v souboru nápovědy dodaném k softwaru VAIO Smart Network.

1. V oznamovací oblasti pracovní plochy poklepejte na možnost nebo (ikona Síť).

1. Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko Připojit.

Po navázání spojení uvidíte v poli vybraného bezdrátového přístupového bodu údaj Připojeno.
Pokud požadovaný přístupový bod nemůžete najít, klepněte na tlačítko (Obnovit).
Pokud systém zobrazí okno pro zadání bezpečnostního klíče [Detaily], zadejte ho a klepněte na možnost OK. V bezpečnostních klíčích se rozlišují malá a velká písmena.
Poznámka

- Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11a/b/g/n zapnuta pouze bezdrátová síť WLAN v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač VAIO připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN pracujícímu v pásmu 5 GHz. Pokud je zapnuta pouze bezdrátová síť WLAN v pásmu 5 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN pracujícímu v pásmu 2,4 GHz.
  Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11b/g/n nebo IEEE 802.11b/g vypnuta bezdrátová síť WLAN v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu. Nemůže se připojit ani k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN pracujícímu v pásmu 5,0 GHz.

- Nalezení přístupového bodu k bezdrátové síti WLAN a připojení se k němu před zahájením komunikace může trvat delší dobu.

Tip

- Po připojení počítače VAIO k přístupovému bodu (zadáním bezpečnostního klíče) bude přístupový bod zaregistrován v počítači. Při dalších připojeních již nemusíte bezpečnostní klíč zadávat.

## Kontrola stavu připojení k bezdrátové síti WLAN

Chcete-li zkontrolovat stav připojení k bezdrátové síti WLAN, můžete umístit ukazatel myši nad ikonu nebo (ikona Síť) v oznamovací oblasti pracovní plochy. Zjistíte například přístupový bod, ke kterému je počítač VAIO právě připojen.
Podobné téma
Standardy bezdrátových sítí WLAN
Než začnete používat bezdrátové sítě WLAN
Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN
Poznámky k práci s funkcí WLAN
Bezpečnostní klíče pro bezdrátové sítě LAN