Посібник користувача VAIO Серія VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Запитання й відповіді

#### Що робити, якщо не вдається підключити комп’ютер VAIO до точки доступу (або Інтернету)?

- Див. розділ Що робити, якщо не вдається використовувати функцію безпроводової локальної мережі?. [Додатково]

- Переконайтеся, що живлення точки доступу ввімкнено.

- Перевірте параметри точки доступу.
  За наведених нижче параметрів комп’ютер VAIO може не підключитися до точки доступу, або підключення може бути нестійким.

- Якщо точка доступу настроєна на відмову від зв’язку з пристроєм, для SSID якого встановлено значення «ANY», а для SSID комп’ютера VAIO або точки доступу встановлено значення «ANY».

- Якщо точка доступу перебуває у прихованому режимі.
  Докладніше див. у посібнику з комплекту постачання точки доступу або зв’яжіться з постачальником послуг безпроводової локальної мережі.

- Переконайтеся, що комп’ютер VAIO та точка доступу з’єднані. [Додатково]

- Можливість встановлення зв’язку залежить від відстані, перешкод, конфігурації пристрою, потужності радіохвиль або радіоперешкод, матеріалів стін, відкритих програм тощо.
  Перемістіть комп’ютер VAIO подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися.

- Перевірте, чи точка доступу відображається у вікні Поточні підключення.
  Клацніть (Пуск), Панель керування, Мережа й Інтернет, Центр мережних підключень і спільного доступу та Підключення до мережі, а потім перевірте, чи відображається точка доступу у вікні Поточні підключення.

- Переконайтеся, що ключ безпеки правильний.
  Ключ безпеки відображається як «•» з міркувань безпеки. Введіть ще раз. [Додатково]

- Переконайтеся, що параметри функції безпроводової локальної мережі комп’ютера VAIO відповідають параметрам точки доступу. [Додатково]

- Переконайтеся, що комп’ютер VAIO правильно настроєно на доступ до Інтернету.
  Якщо антивірусне програмне забезпечення або функція брандмауера операційної системи Windows встановлює обмеження на доступ до Інтернету, комп’ютер VAIO може не підключитися до Інтернету. Перевірте параметри.

- Переконайтеся, що значення Максимальна продуктивність вибрано для параметра Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення.
  Клацніть (Пуск), Панель керування, Система й безпека та Електроживлення. Клацніть Змінити настройки плану для поточного плану живлення та Змінити додаткові настройки живлення. Перейдіть на вкладку Додаткові параметри та двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії, а потім виберіть пункт Максимальна продуктивність.