VAIO-Benutzerhandbuch Serie VPCJ23

Funktion

# Ersetzen der AA-Batterie in der Tastatur

Ersetzen Sie die AA-Batterie in der Tastatur, wenn die Batterie einen niedrigen Ladestand erreicht.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter der Tastatur in die Stellung OFF.

1. Drehen Sie die Tastatur mit der Unterseite nach oben, und schieben Sie dann die Mitte der Abdeckung in die in der Abbildung unten gezeigte Richtung.

1. Nehmen Sie die alte Batterie heraus, und setzen Sie eine neue AA-Alkali-Mangan-Batterie (mit dem Minuspol-Ende zuerst) ein. Bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter der Tastatur in die Stellung ON.

Hinweis

- Verwenden Sie für den Austausch eine neue AA-Batterie.

- Wenn Sie die Tastatur einige Zeit lang nicht benutzen möchten, sollten Sie den Ein-/Ausschalter der Tastatur auf OFF einstellen. Wenn Sie die Tastatur für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, empfiehlt es sich, die AA-Batterie herauszunehmen.

- Sobald die Batterie einen niedrigen Ladestand erreicht, sollte sie sofort durch eine neue AA-Batterie ersetzt werden. Das Verbleiben einer erschöpften Batterie innerhalb der Tastatur kann zu einer Leckage der Batterie führen.

- Da die Tastatur nicht mit einer kommerziell verfügbaren wiederaufladbaren Batterie verwendet werden kann, muss sie mit einer nicht aufladbaren AA-Batterie betrieben werden. Der Einsatz einer wiederaufladbaren Batterie kann zu Leckagen und damit verbundenem beträchtlichen Schaden führen.

- Versuchen Sie nicht, eine trockene AA-Batterie aufzuladen.

- Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Handbuch mit Sicherheitsinformationen.

Verwandtes Thema
Elemente der Tastatur
Überprüfen der Restladung der Tastaturbatterie