VAIO-Benutzerhandbuch Serie VPCJ23

Funktion

# Ersetzen der AA-Batterie in der Maus

Ersetzen Sie die AA-Batterie in der Maus, wenn die Batterie einen niedrigen Ladestand erreicht.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter der Maus in die Stellung OFF.

1. Drehen Sie die Maus mit der Unterseite nach oben. Halten Sie die Maus fest, drücken Sie auf die Mitte der Batteriefachabdeckung und schieben Sie die Abdeckung in der gezeigten Pfeilrichtung.

1. Nehmen Sie die alte Batterie heraus, und setzen Sie eine neue AA-Alkali-Mangan-Batterie (mit dem Minuspol-Ende zuerst) ein. Bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter der Maus in die Stellung ON.

Hinweis

- Verwenden Sie für den Austausch eine neue AA-Batterie.

- Wenn Sie die Maus einige Zeit lang nicht benutzen möchten, sollten Sie den Ein-/Ausschalter der Maus auf OFF einstellen. Wenn Sie die Maus für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, empfiehlt es sich, die AA-Batterie herauszunehmen.

- Sobald die Batterie einen niedrigen Ladestand erreicht, sollte sie sofort durch eine neue AA-Batterie ersetzt werden. Das Verbleiben einer erschöpften Batterie innerhalb der Maus kann zu einer Leckage der Batterie führen.

- Da die Maus nicht mit einer kommerziell verfügbaren wiederaufladbaren Batterie verwendet werden kann, muss sie mit einer nicht aufladbaren AA-Batterie betrieben werden. Der Einsatz einer wiederaufladbaren Batterie kann zu Leckagen und damit verbundenem beträchtlichen Schaden führen.

- Versuchen Sie nicht, eine trockene AA-Zelle aufzuladen.

- Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Handbuch mit Sicherheitsinformationen.

Verwandtes Thema
Elemente der Maus
Überprüfen der Restladung der Mausbatterie