Guía del usuario de VAIO Serie VPCJ23

Tarea

# Sustitución de la pila AA del teclado

Cambie la pila AA del teclado cuando quede poca.

1. Ponga el interruptor de encendido del teclado en OFF.

1. Dele la vuelta al teclado y presione el centro de la cubierta en la dirección que se muestra en la siguiente ilustración.

1. Quite la pila vieja e inserte una pila alcalina AA nueva (primero el polo negativo (-)) y cierre la cubierta.

1. Ponga el interruptor de encendido del teclado en ON.

Nota

- Utilice una pila de sustitución alcalina AA nueva.

- Si no tiene pensado utilizar el teclado durante un tiempo, ponga el interruptor de encendido del teclado en OFF. Si no tiene pensado utilizar el ordenador durante un largo período de tiempo, quite la pila AA.

- Cuando quede poca pila, cámbiela pronto por una nueva pila AA. Esperar a que la pila del teclado esté completamente gastada puede provocar.

- Como el teclado no se puede usar con pilas recargables de las que se venden en los comercios, utilice una pila AA no recargable. Si utiliza una recargable, es posible que se produzcan fugas que pueden provocar daños.

- No recargue pilas AA de celda seca.

- Consulte el manual de información de seguridad que se incluye.

Tema relacionado
Partes y controles del teclado
Comprobación de la energía que le queda a la pila del teclado