Guía del usuario de VAIO Serie VPCJ23

Tarea

# Sustitución de la pila AA del ratón

Cambie la pila AA del ratón cuando quede poca.

1. Ponga el interruptor de encendido del ratón en OFF.

1. Dele la vuelta al ratón. Haga presión sobre el centro de la cubierta de la pila y deslícela en la dirección de la flecha.

1. Quite la pila vieja e inserte una pila alcalina AA nueva (primero el polo negativo (-)) y cierre la cubierta.

1. Ponga el interruptor de encendido del ratón en ON.

Nota

- Utilice una pila de sustitución alcalina AA nueva.

- Si no tiene pensado utilizar el ratón durante un tiempo, ponga el interruptor de encendido del ratón en OFF. Si no tiene pensado utilizar el ratón durante un largo período de tiempo, quite la pila AA.

- Cuando quede poca pila, cámbiela pronto por una nueva pila. Esperar a que la pila del ratón esté completamente gastada puede provocar.

- Como el ratón no se puede usar con pilas recargables de las que se venden en los comercios, utilice una pila AA no recargable. Si utiliza una recargable, es posible que se produzcan fugas que pueden provocar daños.

- No recargue pilas AA de celda seca.

- Consulte el manual de información de seguridad que se incluye.

Tema relacionado
Partes y controles del ratón
Comprobación de la energía que le queda a la pila del ratón