Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Задача

# Замена батарейки AA в мышке

Замените батарейку AA в мышке, когда заряд батареи становится низким.

1. Установите выключатель питания мыши в положение OFF.

1. Переверните мышь вверх ногами. Удерживайте центр крышки и сдвиньте крышку отсека для батарей в направлении стрелки.

1. Выньте старую батарейку и вставьте новую алкалиновую батарейку AA (сначала конец минус (-)), затем закройте крышку.

1. Установите выключатель питания мыши в положение ON.

Примечание

- Использование новой алкалиновой замененной батарейки AA.

- Если вы не намерены использовать мышь некоторое время, установите выключатель питания мыши на OFF. Если вы не намерены использовать мышь продолжительный период времени, извлеките из нее батарейку AA.

- Когда заряд батареи становится низким, сразу замените ее новой батарейкой AA. Хранение севшей батарейки в мышке может вызывать утечку батарейки.

- Поскольку мышь не может использоваться с продающимися перезаряжаемыми батарейками, используйте не перезаряжаемую батарейку AA. При использовании перезаряжаемых батареек может произойти утечка батарейки, приводящая к повреждению.

- Не заряжайте сухой элемент - батарейку AA.

- См. указания по безопасности в поставляемом руководстве.

См. также
Компоненты и элементы управления мыши
Проверка оставшегося заряда батарейки мыши