Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Задача

# Вставка/извлечение диска
<Модели, оборудованные оптическим дисководом>

Вставка/извлечение диска из включенного компьютера VAIO.

## Процедура установки диска

1. Нажмите кнопку извлечения диска.

Лоток для дисков выдвинется.

1. Поддерживая заднюю часть лотка дисковода одной рукой, установите диск посередине лотка, аккуратно прижмите его к лотку, пока диск не зафиксируется на месте с легким щелчком.

Помещайте диск подписанной стороной вверх.
При воспроизведении диска с двухсторонней записью поместите сторону, которую вы хотите прослушать вниз лотка дисковода.
Примечание

- Если диск неправильно расположен на лотке во время его закрытия, могут возникнуть неполадки при открывании лотка.

- При вставке диска не прикладывайте силу к лотку дисковода.

1. Закройте лоток, аккуратно его толкая.

Не прилагайте чрезмерных усилий к открытому лотку дисковода. Убедитесь, что задвинули назад лоток дисковода при вставке или извлечении диска, чтобы на него не действовало давление.

### Для извлечения диска

Перед нажатием кнопки извлечения диска удостоверьтесь, что оранжевый индикатор дисковода не светится.
Примечание

- При извлечении диска не прикладывайте силу к лотку дисковода.

См. также
Поддерживаемые типы дисков<Модели, оборудованные оптическим дисководом>
О кодах регионов<Для моделей, оборудованных оптическим дисководом>