Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Задача

# Замена батарейки AA клавиатуры

Замените батарейку AA в клавиатуре, когда заряд батареи становится низким.

1. Установите выключатель питания клавиатуры в положение OFF.

1. Переверните клавиатуру, а затем нажмите в центре крышки в направлении, показанном на нижеследующей иллюстрации.

1. Выньте старую батарейку и вставьте новую алкалиновую батарейку AA (сначала конец минус (-)), затем закройте крышку.

1. Установите выключатель питания клавиатуры в положение ON.

Примечание

- Использование новой алкалиновой замененной батарейки AA.

- Если вы не намерены использовать клавиатуру некоторое время, установите выключатель питания клавиатуры на OFF. Если вы не намерены использовать клавиатуру продолжительный период времени, извлеките из нее батарейку AA.

- Когда заряд батареи становится низким, сразу замените ее новой батарейкой AA. Хранение севшей батарейки в клавиатуре может вызывать утечку электролита батарейки.

- Поскольку клавиатура не может использоваться с продающимися перезаряжаемыми батарейками, используйте не перезаряжаемую батарейку AA. При использовании перезаряжаемых батареек может произойти утечка электролита батарейки, приводящая к повреждению.

- Не заряжайте сухой элемент - батарейку AA.

- См. указания по безопасности в поставляемом руководстве.

См. также
Компоненты и элементы управления клавиатурой
Проверка оставшегося заряда батарейки клавиатуры