Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Задача

# Установка и извлечение модулей памяти

Если необходимо увеличить скорость работы компьютера или повысить его производительность при одновременном запуске нескольких программ, можно увеличить количество памяти, установив дополнительные модули.
Перед модернизацией памяти компьютера ознакомьтесь с разделом Замечания об установке и извлечении модулей памяти. [Подробно]
При установке модулей памяти в два гнезда или более будет задействован двухканальный режим работы, увеличивающий производительность.
Тип и объем установленной в компьютер памяти может меняться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и все соединительные провода.

1. Дождитесь, пока компьютер VAIO остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO могут оставаться горячими даже после отключения питания. С осторожностью выполняйте работы с компьютером VAIO в данном состоянии во избежание ожогов.

1. Постелите чистую ткань на ровную плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO как показано на рисунке ниже. С помощью крестовой отвертки извлеките винты и снимите крышку отсека модулей памяти.

Расположение винтов показано на рисунке стрелками.
В некоторых моделях в крышке отсека модулей памяти используются невыпадающие винты, которые не извлекаются из крышки.

1. Прикоснитесь к стороннему металлическому предмету для устранения электростатического заряда.

Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера VAIO.

1. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Для извлечения модуля потяните фиксаторы в направлении, указанном стрелками (1), а затем извлеките модуль в направлении стрелки (2).

1. Извлеките новый модуль памяти из антистатической упаковки.

1. Удерживая модуль памяти за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

Если вы хотите установить только один модуль памяти, используйте нижний разъем.

1. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

Фиксаторы по обеим сторонам гнезда защелкнутся и зафиксируют модуль. Не прикасайтесь к микросхемам модуля памяти (черного цвета).

1. Установите крышку отсека модуля памяти на место и закрепите ее с помощью винтов, извлеченных на шаге 3.

1. Подключите все соединительные провода и периферийные устройства, которые были сняты на шаге 1 и включите компьютер.

1. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому. [Подробно]

Если объем системной памяти соответствует ожидаемому, модуль памяти был установлен правильно.
См. также
Замечания об установке и извлечении модулей памяти