Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Часто задаваемые вопросы

#### Как узнать физический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адресов, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютеру не удается установить связь с точкой доступа.
  Нажмите кнопку (Пуск), Все программы, Стандартные, Командная строка, а затем введите “ipconfig /all” и нажмите клавишу Enter. Физический адрес (MAC-адрес) указан в поле Физический адрес в разделе Беспроводное сетевое соединение – адаптер беспроводной локальной сети. Введите этот адрес на экране настройки точки доступа.