Guida dell'utente VAIO Serie VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Attività

# Aggiunta e rimozione di moduli di memoria

Se si desidera aumentare la velocità del computer, o migliorarne le prestazioni quando si eseguono più programmi contemporaneamente, incrementare la quantità di memoria installando moduli di memoria opzionali.
Prima di aggiornare la memoria del computer, vedere Note sull'aggiunta e rimozione di moduli di memoria. [Dettagli]
Se si installano moduli di memoria in due o più slot, viene abilitata la modalità dual-channel per migliorare le prestazioni. (Serie VPCEH/VPCEJ)
Il tipo di modulo e la quantità di memoria installata nel computer potrebbe differire a seconda del modello.

1. Spegnere il computer VAIO e le periferiche, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione, quindi rimuovere la batteria.

1. Attendere qualche minuto che il computer si raffreddi.

Le parti interne del computer potrebbero essere calde subito dopo lo spegnimento. Fare attenzione a non scottarsi quando si utilizza un computer VAIO in questo stato.

1. Appoggiare un panno pulito su una superficie piana non inclinata e collocare il computer VAIO su di essa come illustrato di seguito. Rimuovere le viti con un cacciavite a croce per aprire lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria.

Le posizioni delle viti sono quelle indicate dalle frecce nell'illustrazione sottostante.
In alcuni modelli, sullo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria vengono utilizzate viti di fissaggio che non possono essere rimosse.
La forma e la posizione dello sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria varia in base ai modelli. Per individuare la posizione, guardare la parte inferiore del computer VAIO.

1. Toccare un oggetto metallico esterno per scaricare l'elettricità statica.

Non toccare parti metalliche all'interno del computer VAIO.

1. Se nessuno slot è disponibile, rimuovere il modulo di memoria attualmente installato. Tirare i fermi nella direzione indicata dalle frecce per rilasciare il modulo (1), quindi estrarlo nella direzione indicata dalla freccia (2).

1. Estrarre il nuovo modulo di memoria dal sacchetto antistatico.

1. Sorreggere il modulo di memoria per i bordi e farlo scorrere nello slot con l'estremità finale rivolta verso il basso, allineando la tacca sul modulo con la piccola sporgenza nello slot.

1. Sorreggere il modulo di memoria per i bordi e spingerlo finché non scatta in posizione, come mostrato nell'illustrazione.

I fermi su entrambi i lati dello slot scattano in posizione per fissare il modulo. Non toccare i circuiti integrati (componenti neri) presenti sul modulo di memoria.

1. Rimontare lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria e fissarlo con le viti rimosse nel passaggio 3.

1. Installare la batteria e collegare tutti i cavi di connessione e le periferiche rimosse nel passaggio 1, quindi accendere il computer.

1. Verificare che la quantità di memoria di sistema sia correttamente modificata. [Dettagli]

Se la quantità di memoria di sistema indicata è corretta, l'installazione del modulo di memoria è completata.
Argomento correlato
Note sull'aggiunta e rimozione di moduli di memoria