Guía del usuario de VAIO Serie VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Task

# Acerca de la Clave de seguridad de una red LAN inalámbrica

Una clave de seguridad es un protocolo de seguridad de una red LAN inalámbrica que cifra los datos transmitidos en la red LAN inalámbrica. También se denomina clave de cifrado o clave WEP (Wired Equivalent Privacy o privacidad equivalente de conexión).
La clave de seguridad permite a los dispositivos que tienen la misma clave, como el punto de acceso a la red LAN inalámbrica y el ordenador, a comunicarse entre ellos por la red LAN inalámbrica.
Los puntos de acceso tienen asignada una clave de seguridad de forma predeterminada. (Asegúrese de que la clave de seguridad predeterminada se haya cambiado para proteger la información de un uso no autorizado.) Si no puede encontrar la clave de seguridad predeterminada, consulte el manual que acompaña al punto de acceso.
Si escribe una clave de seguridad equivocada, siga los pasos siguientes para escribir la clave de seguridad de nuevo.

1. Haga clic en (Iniciar) y, a continuación, en Panel de control.

1. Haga clic en Redes e Internet y en Centro de redes y recursos compartidos.

1. Haga clic en Administrar redes inalámbricas en el panel izquierdo.

1. Haga clic con el botón derecho en la red deseada de la lista Redes que puede ver, modificar y ordenar y, a continuación, haga clic en Propiedades.

1. Haga clic en la ficha Seguridad.

1. Introduzca una clave de seguridad en el campo Clave de seguridad de red y haga clic en Aceptar.

Tema relacionado
Acerca de los estándares de la LAN inalámbrica
Antes de usar la red LAN inalámbrica
¿Cómo iniciar la comunicación LAN inalámbrica?
Notas sobre el uso de la función LAN inalámbrica