VAIO Gebruikershandleiding VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3 Serie

Veelgestelde vragen

#### Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.
  Klik op (Start), Alle programma's, Bureau-accessoires, Opdrachtprompt, voer vervolgens “ipconfig /all” in en druk op Enter. U vindt het fysieke adres (MAC-adres) in het veld Fysiek adres onder Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:. Voer het adres in het configuratiescherm van het toegangspunt in.