VAIO-käyttöopas VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3-sarja

Task

# Levyn asettaminen/poistaminen
<optisen levyaseman sisältävät mallit>

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

Levyaseman kelkka liukuu ulos.

1. Aseta levy VAIO-tietokoneen asemaan tai poista levy asemasta.

Levyn asettaminen asemaan:
Tartu levyaseman kelkan pohjaan toisella kädellä ja aseta levy kelkan keskelle toisella kädellä. Paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos levy ei ole oikein paikallaan, kun suljet levyaseman kelkan, levy saattaa estää kelkan avaamisen.
Aseta levy asemaan etikettipuoli ylöspäin.
Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun asetat levyn paikalleen.

1. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

Aiheeseen liittyvää
Tuetut levyt<optisen levyaseman sisältävät mallit>
Tietoja aluekoodeista<optisen levyaseman sisältävät mallit>