Ghid de utilizare VAIO Seria VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Activitate

# Instalarea/îndepărtarea acumulatorului

Instalaţi acumulatorul în compartimentul acumulatorului de dedesubtul computerului VAIO.

## Pentru a instala acumulatorul

1. Opriţi computerul VAIO şi închideţi capacul ecranului LCD.

1. Glisaţi comutatorul acumulatorului LOCK în poziţia de deblocare.

1. Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieşiturile (1) de pe oricare dintre părţile compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locaşurile (2) de pe oricare din părţile acumulatorului.

1. Rotiţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată şi împingeţi acumulatorul în compartiment până când se fixează la locul său.

1. Glisaţi comutatorul LOCK al acumulatorului în poziţia LOCK pentru a bloca acumulatorul în computerul VAIO.

## Pentru a îndepărta acumulatorul

1. Opriţi computerul VAIO şi închideţi capacul ecranului LCD.

1. Glisaţi comutatorul acumulatorului LOCK în poziţia de deblocare.

1. Glisaţi şi ţineţi de clapeta RELEASE, puneţi vârful degetului sub clapa de pe acumulator şi ridicaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată.

1. Glisaţi acumulatorul în diagonală pentru a-l scoate din computerul VAIO.

Notă

- Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi acumulatorul în timp ce computerul VAIO este pornit sau în modul Repaus şi nu este conectat la adaptorul CA.
  Asiguraţi-vă că opriţi computerul înainte de a scoate acumulatorul.

Subiect asociat
Încărcarea acumulatorului
Note cu privire la utilizarea acumulatorului
Închiderea computerului VAIO