Ghid de utilizare VAIO Seria VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Activitate

# Despre cheia de securitate pentru o reţea LAN fără fir

O cheie de securitate reprezintă un protocol pentru o reţea LAN fără fir, care criptează datele transmise prin reţeaua LAN fără fir. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).
Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces LAN fără fir şi un computer, să comunice între ele într-o reţea LAN fără fir.
Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Faceţi clic pe (Start) şi pe Panou de control.

1. Faceţi clic pe Reţea şi Internet şi pe Centru reţea şi partajare.

1. Faceţi clic pe Gestionare reţele fără fir din panoul din stânga.

1. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită din lista Reţele care se pot vizualiza şi modifica şi apoi faceţi clic pe Proprietăţi.

1. Faceţi clic pe fila Securitate.

1. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate reţea şi faceţi clic pe OK.

Subiect asociat
Despre standardele LAN fără fir
Înainte de a utiliza LAN fără fir
Pornirea comunicaţiilor LAN fără fir
Note cu privire la utilizarea funcţiei LAN fără fir