VAIO-bruksanvisning SVE14A1-serier

Uppgift

# Starta trådlös LAN-kommunikation

Du kan upprätta trådlös LAN-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej) med hjälp av VAIO Smart Network. Kontrollera att åtkomstpunkten är aktiverad och fungerar innan du använder ditt trådlösa LAN.
Läs instruktionerna i Innan du använder trådlöst LAN för korrekt användning. [Mer information]

1. Klicka på (Start), Alla program och VAIO Smart Network, eller klicka på (ikonen för VAIO Smart Network) i meddelandefältet på skrivbordet.

1. Kontrollera att varje brytare bredvid Wireless Functions (Wireless Functions) och Wireless LAN är inställda på On.

Om den är inställd på Off klickar du på den så att den växlar till On.
Tips

- Kontrollera att WIRELESS-indikatorlampan [Mer information] lyser.

- Du kan använda funktionen Wi-Fi Direct om Wi-Fi Direct visas i fönstret VAIO Smart Network. Mer information finns i hjälpfilen som medföljde VAIO Smart Network.

1. I fönstret VAIO Smart Network väljer du ett lämpligt läge för ditt trådlösa LAN.

Mer information om funktionerna finns i hjälpfilen som medföljde VAIO Smart Network.

1. Klicka på eller (nätverksikonen) i meddelandefältet på skrivbordet.

1. Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.

När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.
Om du inte hittar åtkomstpunkten som du vill använda klickar du på (Uppdatera).
Om ett fönster [Mer information] visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, följer du uppmaningen och klickar på OK. Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.
OBS!

- När enbart funktionen för trådlöst LAN via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart funktionen för 5 GHz trådlöst LAN har aktiverats.
  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om funktionen för 2,4 GHz trådlöst LAN har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en åtkomstpunkt för ett trådlöst LAN innan du kan börja kommunicera via det trådlösa LAN-nätverket.

Tips

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln, registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Så här kontrollerar du status för ett trådlöst LAN

Du kan hålla muspekaren över eller (nätverksikonen) i meddelandefältet på skrivbordet för att kontrollera status för ditt trådlösa LAN. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt din VAIO-dator är ansluten till för tillfället.
Relaterade avsnitt
Om standarder för trådlöst LAN
Innan du använder trådlöst LAN
Koppla från trådlös LAN-kommunikation
Att tänka på när du använder funktionen för trådlöst LAN
Om säkerhetsnycklar för trådlösa LAN