Ghid de utilizare VAIO Seria SVE14A1

Activitate

# Instalarea/îndepărtarea acumulatorului

Instalaţi acumulatorul în compartimentul acumulatorului de dedesubtul computerului VAIO.

## Pentru a instala acumulatorul

1. Opriţi computerul VAIO, deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile de conectare şi închideţi capacul ecranului LCD.

1. Glisaţi comutatorul acumulatorului LOCK (1) în poziţia de deblocare.

1. Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieşitura (1) de pe oricare dintre părţile compartimentului pentru acumulator se potriveşte în locaşul (2) de pe oricare dintre părţile acumulatorului.

1. Rotiţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată şi împingeţi acumulatorul în compartiment până când se fixează la locul său.

1. Glisaţi comutatorul LOCK al acumulatorului în poziţia LOCK pentru a bloca acumulatorul în computerul VAIO.

Notă

- Asiguraţi-vă că comutatorul LOCK al acumulatorului este în poziţia LOCK înainte de a folosi computerul VAIO. Utilizarea computerului fără a fixa bine acumulatorul poate cauza următoarele: acumulatorul iese sau computerul nu porneşte sau se închide brusc.

## Pentru a îndepărta acumulatorul

1. Opriţi computerul VAIO, deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile de conectare şi închideţi capacul ecranului LCD.

1. Glisaţi comutatorul acumulatorului LOCK în poziţia de deblocare.

1. Glisaţi şi ţineţi de clapeta RELEASE (1), puneţi vârful degetului sub clapa (2) de pe acumulator şi ridicaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată.

1. Glisaţi acumulatorul în afara computerului VAIO.

Notă

- Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi acumulatorul în timp ce computerul VAIO este pornit sau în modul Repaus şi nu este conectat la adaptorul CA.
  Asiguraţi-vă că opriţi computerul înainte de a scoate acumulatorul.

Subiect asociat
Încărcarea acumulatorului
Note cu privire la utilizarea acumulatorului
Închiderea computerului VAIO