Guía del usuario de VAIO Serie SVZ1311

Tarea

# ¿Cómo iniciar la comunicación LAN inalámbrica?

Puede establecer comunicación LAN inalámbrica entre el ordenador VAIO y un punto de acceso (no suministrado) por medio de VAIO Smart Network. Antes de utilizar la LAN inalámbrica, asegúrese de que el punto de acceso está encendido y funciona.
Lea las instrucciones en Antes de usar la red LAN inalámbrica para su correcto uso. [Detalles]

1. Haga clic en (Iniciar), Todos los programas y VAIO Smart Network, o bien haga clic en (el icono VAIO Smart Network) en el área de notificación del escritorio.

1. Asegúrese de que los interruptores situados junto a Func.Inalámbric. (Wireless Functions) y Wireless LAN estén en la posición On.

Si está en la posición Off, haga clic en el mismo para que cambie a On.
Sugerencia

- Asegúrese de que el indicador luminoso WIRELESS [Detalles] está encendido.

- La función Wi-Fi Direct se puede usar si se muestra Wi-Fi Direct en la ventana VAIO Smart Network. Consulte el archivo de ayuda que se incluye con VAIO Smart Network para obtener más información.

1. En la ventana VAIO Smart Network, seleccione un modo que corresponda a su LAN inalámbrica.

Consulte el archivo de ayuda de VAIO Smart Network para obtener más información sobre su funcionamiento.

1. Haga clic en o (el icono de red) en el área de notificación del escritorio.

1. Seleccione el punto de acceso deseado y haga clic en Conectar.

Una vez se ha establecido la conexión, aparece el texto Conectar en el campo del punto de acceso inalámbrico seleccionado.
Si no puede encontrar el punto de acceso deseado, haga clic en (Actualizar).
Si aparece una ventana para escribir una clave de seguridad [Detalles], introduzca la clave de seguridad y haga clic en OK. Tenga en cuenta que las claves de seguridad distinguen mayúsculas de minúsculas.
Nota

- En los modelos equipados con IEEE 802.11a/b/g/n, cuando solamente esté habilitada la función LAN inalámbrica de 2,4 GHz, su ordenador VAIO no se podrá conectar a un punto de acceso de red LAN inalámbrica de 5 GHz. Asimismo, cuando solamente esté habilitada la función LAN inalámbrica de 5 GHz, el ordenador no se podrá conectar a un punto de acceso de red LAN inalámbrica de 2,4 GHz.
  En modelos equipados con IEEE 802.11b/g/n, cuando la función de red inalámbrica de 2,4 GHz esté inhabilitada, el ordenador no se podrá conectar a un punto de acceso. Tampoco se podrá conectar a un punto de acceso de red LAN inalámbrica de 5 GHz.

- Puede que se tarde un tiempo en encontrar y conectarse a un punto de acceso de red LAN inalámbrica antes de empezar las comunicaciones vía la LAN inalámbrica.

Sugerencia

- Una vez haya conectado el ordenador VAIO al punto de acceso después al introducir la clave de seguridad, el punto de acceso quedará registrado en el ordenador. No tendrá que volver a introducir la clave de seguridad en las subsiguientes conexiones.

## Para comprobar el estado de la conexión de red LAN inalámbrica

Puede mover el puntero del ratón por o (el icono de red) en el área de notificación del escritorio para comprobar el estado de conexión de la red LAN inalámbrica, como el punto de acceso conectado actualmente al ordenador VAIO.
Tema relacionado
Acerca de los estándares de la LAN inalámbrica
Antes de usar la red LAN inalámbrica
Finalización de la comunicación LAN inalámbrica
Notas sobre el uso de la función LAN inalámbrica
Acerca de la Clave de seguridad de una red LAN inalámbrica