Guía del usuario de VAIO Serie SVZ1311

Tarea

# Uso del puerto LAN

Antes de conectar un cable LAN en el puerto LAN, baje la cubierta del puerto como se muestra a continuación.

## Si se suelta la cubierta del puerto:

si se ha soltado la cubierta del puerto, siga las instrucciones que se indican a continuación y vuelva a colocarla.

1. Alinee la cubierta el borde del puerto.

1. Presione la cubierta hasta que encaje con un clic.

Tema relacionado
Partes y controles de los laterales
Conexión a Internet mediante una conexión por cable