Guía del usuario de VAIO Serie SVZ1311

Referencia

# Partes y controles de los laterales

Describe las funciones de los laterales del ordenador VAIO, como los puertos de conexión.

1. Puerto de monitor [Detalles]

Abra la pantalla LCD más de 90 grados para levantar la parte posterior del ordenador antes de conectar un cable de pantalla en el puerto del monitor. Si no se abre lo suficiente la pantalla LCD, el conector del cable de pantalla levantará un lado del ordenador, dejándolo en una posición inestable.

1. Rejilla de ventilación

1. Ranura de seguridad

Dependiendo del cable de seguridad que se use, conectar el cable a la ranura de seguridad puede levantar el lado izquierdo del ordenador. Utilice un cable de seguridad adecuado.

1. Conector de auriculares [Detalles]

1. Puerto LAN [Detalles]

Para ver más información sobre el puerto LAN , consulte “Uso del puerto LAN” [Detalles].
Abra la pantalla LCD más de 90 grados para levantar la parte posterior del ordenador antes de conectar un cable LAN en el puerto LAN . Si no se abre lo suficiente la pantalla LCD, el conector del cable LAN levantará un lado del ordenador, dejándolo en una posición inestable.

1. Puerto de salida HDMI [Detalles]

1. Puerto USB [Detalles]

Este puerto USB es compatible con la carga USB. [Detalles]

1. Estación de acoplamiento / puerto USB [Detalles]

1. Puerto DC IN [Detalles]

Tema relacionado
Partes y controles de la parte frontal
Partes y controles de la parte posterior
Partes y controles de la parte inferior