VAIO-bruksanvisning SVZ1311-serier

Uppgift

# Starta trådlös WAN-kommunikation
<Modeller med trådlöst WAN>

Du kan etablera kommunikation via trådlöst WAN (WWAN) med VAIO Smart Network.

1. Klicka på (Start), Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på (ikonen för VAIO Smart Network) i meddelandefältet på skrivbordet.

1. Kontrollera att brytaren bredvid Wireless Functions (Wireless Functions) är inställd på On.

1. Klicka på brytaren bredvid Wireless WAN så att den ändras till On.

1. Klicka på nedpilen bredvid brytaren Wireless WAN och knappen Connect för att starta din programvara för Anslutningshanteraren eller den förinstallerade programvaran från operatören beroende på modell och land.

1. Ange din PIN-kod när du blir ombedd.

1. Klicka på Anslut.

1. Om den efterfrågas anger du APN-informationen (åtkomstpunktens namn) för din operatör.

OBS!

- Om det finns ett lock för SIM-kortet på din VAIO-dator måste du vara noga med att det är ordentligt stängt. Annars fungerar kanske inte funktionen för trådlöst WAN.

Tips

- Mer information om hur du använder funktionen för trådlöst WAN finns i hjälpfilen som följer med VAIO Smart Network eller i anvisningarna från din operatör.

Relaterade avsnitt
Innan du använder trådlöst WAN<Modeller med trådlöst WAN>
Koppla från trådlös WAN-kommunikation<Modeller med trådlöst WAN>