VAIO-käyttöopas SVZ1311-sarja

‎Tehtävä

# Levyn asettaminen/poistaminen
<Optisen levyaseman sisältävät mallit>

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Levyn asettaminen asemaan

1. Kytke telakka (tuotteen mukana toimitettu tai valinnainen) VAIO-tietokoneeseen. [Tietoja]

1. Aseta levy (1) optiseen asemaan.

Työnnä levyä kuvan mukaisesti. Tiedot tallennetaan levyn alapinnalle (jossa ei ole etikettiä).
Huomautus

- Työnnä levy aukkoon suorassa asennossa painamatta levyä liiaksi.

- Tarkista, että optisessa asemassa ei ole levyä, ennen kuin asetat levyn aukkoon.

### Levyn poistaminen asemasta

1. Paina levynpoistopainiketta (1).

Levy liukuu ulos.
Huomautus

- Älä vedä levyä ulos optisesta asemasta voimalla ennen kuin se on liukunut täysin ulos.

- Älä liikuta telakkaa optisen aseman lukiessa/kirjoittaessa tietoa levyltä/levylle, sillä se voisi aiheuttaa mekaanisen iskun tai tärinää.

Aiheeseen liittyvää
Tuetut levyt<Optisen levyaseman sisältävät mallit>
Tietoja aluekoodeista<Optisen levyaseman sisältävät mallit>