Посібник користувача VAIO Серія SVZ1311

Завдання

# Початок встановлення зв'язку через безпроводову WAN
<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>

Можна установити зв'язок з безпроводовою WAN (WWAN) за допомогою VAIO Smart Network.

1. Натисніть (Запустити), Усі програми та VAIO Smart Network або натисніть (піктограма програми VAIO Smart Network) в області сповіщень робочого столу.

1. Переконайтеся, що перемикач поряд з написом Wireless Functions знаходиться у положенні On.

1. Клацніть кнопку-перемикач Wireless WAN і встановіть її у положення On.

1. Натисніть кнопку зі стрілкою донизу поруч із перемикачем Wireless WAN і кнопку Connect, щоб запустити диспетчер підключень або попередньо встановлене програмне забезпечення, надане провайдером, залежно від моделі комп’ютера та країни, в якій ви перебуваєте.

1. Введіть PIN-код за запитом.

1. Натисніть кнопку Підключитися.

1. За запитом введіть і’мя точки доступу (APN) вашого провайдера.

Примітка

- Якщо гніздо SIM картки комп'ютера VAIO обладнана кришкою, переконайтеся, що кришку зачинено належним образом. В іншому разі функція безпроводової WAN може не працювати.

Підказка

- Інформацію про використання функції безпроводової мережі WAN див. у файлі довідки, що постачається разом з VAIO Smart Network, або указівки провайдера.

Пов’язані теми
Перед використанням безпроводової мережі WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>
Припинення зв'язку через безпроводову WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>