Посібник користувача VAIO Серія SVZ1311

Довідка

# Примітки щодо використання функції бездротової локальної мережі

Перш ніж використовувати функцію бездротової локальної мережі, ознайомтеся із вказаними нижче застереженнями щодо правильного користування.

- У деяких країнах або регіонах використання виробів із функцією бездротової локальної мережі може бути обмежено місцевим законодавством.

- Пристрої бездротової локальної мережі працюють у діапазоні 2,4 ГГц, який використовується різноманітними пристроями. Хоча в пристроях бездротової локальної мережі застосовується ця технологія для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристроїв, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть бути причиною повільнішого передавання даних і звуження зони стабільного зв'язку, а також призводити до розривання з'єднання.

- Якщо на комп'ютері VAIO ввімкнено і функцію BLUETOOTH і функцію бездротової локальної мережі з частотою 2,4 ГГц, можуть виникати радіоперешкоди, які спричиняють зниження швидкості передавання даних або інші проблеми.

- Для з'єднання через бездротову локальну мережу під час руху, можливо, потрібно буде звернутися до постачальника послуг з'єднання через бездротову локальну мережу.

- Якщо комп'ютер VAIO оснащено пристроєм за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, використання функції бездротової локальної мережі з частотою 5 ГГц поза приміщенням заборонено законодавством.

- Швидкість передавання даних і діапазон можуть бути різними, залежно від наведених нижче умов.

- Відстань між пристроями

- Наявність перешкод між пристроями

- Конфігурація пристрою

- Умови радіозв'язку

- Середовище (зокрема матеріал стін тощо)

- Використовуване програмне забезпечення
  Зв'язок може перерватися, залежно від умов радіозв'язку.

- Швидкість передавання даних, указана в технічних характеристиках, є теоретичним максимумом і може не відображати фактичну швидкість передавання даних.

- Фактична швидкість обміну даними може бути меншою за відображувану на комп'ютері VAIO.

- Бездротова локальна мережа з частотним діапазоном 2,4 ГГц і бездротова локальна мережа з частотним діапазоном 5 ГГц несумісні між собою.

- На швидкість передавання даних за стандартом IEEE 802.11g і IEEE 802.11n (2,4 ГГц) можуть впливати радіоперешкоди, які виникають під час використання приладу за стандартом IEEE 802.11b. Окрім того, стандарти IEEE 802.11g і IEEE 802.11n автоматично зменшують швидкість передавання для підтримання сумісності з виробом, що працює за стандартом IEEE 802.11b. Швидкість передавання даних можна відновити, змінивши настройки каналу точки доступу.

- Стандарти IEEE 802.11a та IEEE 802.11n недоступні в тимчасових мережах.

- Щоб негайно відключити функцію бездротової локальної мережі, вимкніть комп'ютер VAIO.

- Стандарт бездротової локальної мережі включає наведені нижче методи шифрування. Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance методи WPA2 і WPA — це технічні характеристики стандартів на основі покращень безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологію WPA розроблено з урахуванням майбутньої сумісності із вимогами стандарту IEEE 802.11i. Окрім автентифікації користувача за допомогою протоколу 802.1X і протоколу розширеної перевірки автентичності (EAP), він використовує покращений протокол шифрування даних — протокол інтеграції тимчасового ключа (TKIP). Шифрування даних захищає вразливе бездротове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Окрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують конфіденційність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль за доступом до мережі та безпеку всіх версій пристроїв 802.11, включно зі стандартами 802.11b, 802.11a, 802.11g та 802.11n, багатосмуговими та багаторежимними. Окрім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

Пов’язані теми
Про стандарти бездротової локальної мережі
Перед використанням бездротової локальної мережі
Установлення з'єднань через бездротову локальну мережу
Припинення з'єднання через бездротову локальну мережу
Примітки щодо використання функції BLUETOOTH(R)<Моделі, оснащені функцією BLUETOOTH>