Посібник користувача VAIO Серія SVZ1311

Завдання

# Підключення/відключення док-станції

До комп'ютера VAIO можна підключити док-станцію (з комплекту або таку, що постачається окремо).

## Підключення док-станції

1. Під'єднайте док-станцію до вертикальної підставки.

Обов'язково під'єднайте док-станцію так, як показано на ілюстрації зліва.
Не під'єднуйте док-станцію догори дном.
Підказка

- Якщо використовується док-станція без вертикальної підставки, покладіть док-станцію логотипом VAIO догори, як показано на ілюстрації нижче.

1. Підключіть док-станцію до джерела живлення змінного струму.

Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (2), а інший кінець до розетки змінного струму.
Підключіть кабель від адаптера змінного струму до порту DC IN (3) на док-станції (4).

1. Підключіть з’єднувач док-станції (Docking Station connector) до порту док-станції/USB та порту DC IN комп'ютера VAIO.

Примітка

- Обов'язково користуйтесь адаптером змінного струму, що постачається з док-станцією. Якщо використовувати адаптер змінного струму, що постачається в комплекті з комп'ютером VAIO, можна втратити всі не збережені дані.

- Після підключення док-станції до комп'ютера VAIO не користуйтеся ними впродовж близько 10 секунд.

## Відключення док-станції

1. Закрийте певні прикладні програми, наприклад такі, що використовують графічний акселератор або звертаються до оптичного дисковода чи порту USB на док-станції.

1. Натисніть кнопку UNDOCK (від'єднання) (UNDOCK button) (1) та зачекайте, доки Індикатор IN USE (активність) (IN USE indicator) (2) згасне.

Підказка

- Або можна натиснути (Запустити), (стрілка) поруч із кнопкою Завершити роботу та Відстикувати для відключення док-станції від комп'ютера VAIO.

- Якщо натиснути кнопку UNDOCK (від’єднання) (UNDOCK button), коли комп'ютер VAIO знаходиться в режимі економії енергії, комп'ютер повернеться до звичайного режиму.
  Після повернення комп'ютера до звичайного режиму обов'язково відключіть док-станцію від комп'ютера. Інакше комп'ютер може почати працювати нестабільно.

- Коли комп'ютер VAIO вимкнено, переконайтеся, що індикатор IN USE (активність) (IN USE indicator) вимкнено, а тоді відключіть з’єднувач док-станції (Docking Station connector) від комп'ютера, не натискаючи кнопку UNDOCK (від’єднання) (UNDOCK button).

1. Тримаючи з’єднувач док-станції (Docking Station connector), від'єднайте його від комп'ютера VAIO.

Примітка

- Не від'єднуйте док-станцію від комп'ютера VAIO, коли світиться індикатор IN USE (активність) (IN USE indicator).
  Це може призвести до втрати не збережених даних та відмови комп'ютера. Переконайтеся, що індикатор IN USE (активність) (IN USE indicator) не світиться, а тоді від'єднайте док-станцію, виконавши описані вище дії.
  Від'єднуючи док-станцію від комп'ютера, що знаходиться в режимі глибокого сну або в режимі сну, переконайтеся також, що індикатор IN USE (активність) (IN USE indicator) не світиться, а тоді від'єднайте док-станцію. У разі від'єднання док-станції під час увімкнутого індикатора IN USE (активність) (IN USE indicator) вимкніть комп'ютер.

- Не від'єднуйте док-станцію від комп'ютера VAIO під час використання вбудованих пристроїв або пристроїв, підключених до док-станції, або якщо акумулятор незабаром розрядиться.
  Такі дії можуть призвести до втрати не збережених даних та відмови комп'ютера.

- Закрийте певні програми, наприклад ігри, програмне забезпечення для відтворення відео та веб-браузери, перш ніж від'єднувати док-станцію від комп'ютера VAIO.

- Обов'язково від'єднуйте док-станцію від комп'ютера VAIO в обліковому записі першого користувача, який увійшов у систему комп'ютера під час поточного сеансу. Якщо переключитися на обліковий запис іншого користувача за допомогою функції швидкого перемикання сеансів і відключити док-станцію, може виникнути відмова комп'ютера.
  Див. Довідка та підтримка Windows для отримання додаткової інформації про функцію швидкого перемикання сеансів.

- Якщо не вдається правильно від'єднати док-станцію від комп'ютера VAIO, див. відповідну тему в розділі про виправлення несправностей. [Додатково]

Пов’язані теми
Деталі та елементи керування на док-станції