VAIO-Benutzerhandbuch Serie SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Referenz

# Hinweise zur Verwendung eines Zweitakkus

Im Folgenden wird das Akkuladeverhalten für den Fall erläutert, dass zusätzlich zum installierten Akku (dem Hauptakku) ein Zweitakku (gesondert erhältlich) an den VAIO-Computer angeschlossen ist.
Bei deaktivierter Akkuschonungsfunktion werden die Akkus in folgender Reihenfolge geladen:

1. Zuerst wird der Hauptakku bis zu einem Ladestand von ungefähr 80 % geladen. Anschließend wird der Ladevorgang für den Zweitakku gestartet.

1. Der Zweitakku wird bis zu einem Ladestand von ungefähr 80 % geladen. Anschließend wird der Ladevorgang für den Hauptakku bis zum Ladestand von 100 % fortgesetzt.

1. Zuletzt wird der Zweitakku bis zum Ladestand von 100 % geladen.

Der Akkustrom des Hauptakkus wird genutzt, sobald der Zweitakku entladen ist.