Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Tâche

# Démarrer les communications WAN sans fil
<Modèles équipés du WAN sans fil>

Vous pouvez établir les communications WAN sans fil (WWAN) à l'aide de VAIO Smart Network.

1. Cliquez sur (Démarrer), Tous les programmes, VAIO Smart Network ou cliquez sur (icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau.

1. Assurez-vous que le commutateur en regard de Fonctions sans fil (Wireless Functions) se trouve en position On.

1. Cliquez sur le commutateur en regard de WAN sans fil (Wireless WAN) pour le mettre en position On.

1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton WAN sans fil (Wireless WAN) et sur le bouton Connecter (Connect) pour lancer le logiciel de gestion des connexions ou le logiciel préinstallé d'un opérateur télécoms en fonction de votre modèle ou de votre pays.

1. Saisissez votre code PIN lorsque vous y êtes invité(e).

1. Cliquez sur Connecter.

1. Si vous y êtes invité(e), saisissez les informations APN (Access Point Name - Nom du point d'accès) de votre opérateur télécoms.

Note

- S'il y a un cache pour carte SIM sur votre ordinateur VAIO, assurez-vous qu'il est correctement fermé. Sinon, la fonction WAN sans fil peut ne pas fonctionner.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction WAN sans fil, voyez le fichier d'aide fourni avec VAIO Smart Network ou les instructions de votre opérateur télécoms.

Rubrique associée
Avant d'utiliser le WAN sans fil<Modèles équipés du WAN sans fil>
Arrêter les communications WAN sans fil<Modèles équipés du WAN sans fil>