Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Tâche

# Démarrage des communication LAN sans fil

Vous pouvez établir des communications LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, vérifiez que votre point d'accès est activé et opérationnel.
Pour une utilisation correcte, lisez les instructions de la rubrique Avant d'utiliser le LAN sans fil. [Détails]

1. Cliquez sur (Démarrer), Tous les programmes, VAIO Smart Network ou cliquez sur (icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau.

1. Vérifiez que le commutateur situé en regard de Fonctions sans fil (Wireless Functions) et LAN sans fil (Wireless LAN) est réglé sur On.

S'il est réglé sur Off, cliquez dessus pour sélectionner On.
Astuce

- Assurez-vous que le témoin WIRELESS [Détails] est allumé.

- Vous pouvez utiliser la fonction Wi-Fi Direct si Wi-Fi Direct est affiché dans la fenêtre VAIO Smart Network. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide qui accompagne VAIO Smart Network.

1. Dans la fenêtre VAIO Smart Network, sélectionnez un mode adapté à votre LAN sans fil.

Pour plus d'informations sur les différentes opérations, reportez-vous au fichier d'aide qui accompagne VAIO Smart Network.

1. Cliquez sur ou sur (icône Réseau) dans la zone de notification du bureau.

1. Sélectionnez le point d'accès désiré et cliquez sur Connecter.

Une fois la connexion établie, Connecté s'affiche dans le champ du point d'accès sans fil sélectionné.
Si vous ne trouvez pas le point d'accès souhaité, cliquez sur (Actualiser).
Si une fenêtre de saisie de clé de sécurité [Détails] s'affiche, saisissez la clé de sécurité demandée et cliquez sur OK. Notez que les clés de sécurité sont sensibles à la casse.
Note

- Sur les modèles équipés de IEEE 802.11a/b/g/n, lorsque seule la fonction LAN sans fil à 2,4 GHz est activée, votre ordinateur VAIO ne peut pas se connecter à un point d'accès LAN sans fil à 5 GHz. En outre, lorsque seule la fonction LAN sans fil à 5 GHz est activée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès LAN sans fil à 2,4 GHz.
  Sur les modèles équipés de IEEE 802.11b/g/n, lorsque la fonction LAN sans fil à 2,4 GHz est désactivée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès. L'ordinateur ne peut pas non plus se connecter à un point d'accès LAN sans fil à 5 GHz.

- La recherche d'un point d'accès LAN sans fil et la connexion à celui-ci entraînent un certain retard dans le démarrage des communications via le LAN sans fil.

Astuce

- Lorsque vous avez connecté votre ordinateur VAIO au point d'accès en saisissant la clé de sécurité, le point d'accès est enregistré dans l'ordinateur. Il n'est plus nécessaire de spécifier la clé de sécurité lors des connexions suivantes.

## Pour vérifier l'état de la connexion LAN sans fil

Vous pouvez déplacer le pointeur de la souris sur ou (icône Réseau) dans la zone de notification du bureau afin de vérifier l'état de la connexion LAN sans fil, tel que le point d'accès actuellement connecté à votre ordinateur VAIO.
Rubrique associée
À propos des normes LAN sans fil
Avant d'utiliser le LAN sans fil
Interruption des connexions LAN sans fil
Remarques relatives à l'utilisation de la fonction LAN sans fil
À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil