Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Tâche

# Activation/désactivation du pavé tactile

Vous pouvez activer/désactiver le pavé tactile de votre ordinateur VAIO.

1. Appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche F1.

Chaque fois que vous appuyez sur les touches, le pavé tactile est activé/désactivé.
Astuce

- Veillez à connecter une souris avant de désactiver le pavé tactile. Si vous désactivez le pavé tactile avant de connecter une souris, vous ne pourrez utiliser que le clavier pour le pointage.

Rubrique associée
Utilisation du pavé tactile
Désactivation de la fonction d'effleurage sur le pavé tactile
Activation/désactivation de la fonction d'interaction tactile multipoint