Guida dell'utente VAIO Serie SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Attività

# Avvio delle comunicazioni LAN wireless

È possibile stabilire comunicazioni LAN wireless tra il computer VAIO e un punto di accesso (non in dotazione) utilizzando VAIO Smart Network. Prima di utilizzare la LAN wireless, accertarsi che il punto di accesso sia alimentato e in funzione.
Per l'utilizzo corretto, leggere le istruzioni Operazioni da eseguire prima di utilizzare la LAN wireless. [Dettagli]

1. Selezionare (Start), Tutti i programmi e VAIO Smart Network oppure fare clic su (l'icona VAIO Smart Network) nell'area di notifica del desktop.

1. Accertarsi che ogni l'interruttore accanto a Funzioni wireless (Wireless Functions) e a LAN wireless (Wireless LAN) sia impostato su On.

Se è impostato su Off, fare clic per impostarlo su On.
Suggerimento

- Accertarsi che la spia WIRELESS sia accesa. [Dettagli]

- È possibile utilizzare la funzione Wi-Fi Direct se nella finestra VAIO Smart Network è visualizzata l'opzione Wi-Fi Direct. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida incluso con VAIO Smart Network.

1. Nella finestra VAIO Smart Network, selezionare una modalità adatta alla LAN wireless.

Per informazioni sulle operazioni, fare riferimento al file della Guida incluso con VAIO Smart Network.

1. Selezionare o (l'icona Rete) nell'area di notifica del desktop.

1. Selezionare il punto di accesso desiderato, quindi fare clic su Connetti.

Dopo che la connessione è stata stabilita, il messaggio Connesso viene visualizzato nel campo del punto di accesso wireless selezionato.
Se non è possibile individuare il punto di accesso desiderato, fare clic su (Aggiorna).
Se viene visualizzata una finestra di immissione di una chiave di protezione [Dettagli], immetterla come richiesto e fare clic su OK. Osservare che le chiavi di protezione rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Nota

- Nei modelli conformi IEEE 802.11a/b/g/n, quando è abilitata la sola funzione LAN wireless a 2,4 GHz, il computer VAIO non può essere connesso a un punto di accesso LAN wireless a 5 GHz. Inoltre, quando è abilitata la sola funzione LAN wireless a 5 GHz, il computer non può essere connesso a un punto di accesso LAN wireless a 2,4 GHz.
  Nei modelli conformi IEEE 802.11b/g/n, quando la funzione LAN wireless da 2,4 GHz è disabilitata, il computer non può connettersi a un punto di accesso. Inoltre, il computer non può connettersi a un punto di accesso LAN wireless a 5 GHz.

- L'operazione di rilevamento di un punto di accesso LAN wireless e la relativa connessione potrebbe richiedere diversi minuti prima dell'avvio delle comunicazioni tramite la LAN wireless.

Suggerimento

- Dopo aver eseguito la connessione del computer VAIO a un punto di accesso inserendo la chiave di protezione, il punto di accesso verrà registrato nel computer. Non è necessario immettere la chiave di protezione per le successive connessioni.

## Per controllare lo stato della connessione LAN wireless

È possibile spostare il puntatore del mouse su o (l'icona di rete) nell'area di notifica del desktop per verificare lo stato della connessione LAN wireless, ad esempio il punto di accesso attualmente connesso al computer VAIO.
Argomento correlato
Informazioni sugli standard LAN wireless
Operazioni da eseguire prima di utilizzare la LAN wireless
Arresto delle comunicazioni LAN wireless
Note sull'uso della funzione LAN wireless
Informazioni su una chiave di sicurezza per una LAN wireless