Uživatelská příručka VAIO Řada SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Úkol

# Bezpečnostní klíče pro bezdrátové sítě LAN

Bezpečnostní klíč je bezpečnostní protokol pro bezdrátové sítě LAN, který šifruje data přenášená bezdrátovou sítí LAN. Je znám také pod názvem šifrovací klíč nebo klíč WEP (Wired Equivalent Privacy).
Tento bezpečnostní klíč umožňuje bezdrátovým zařízením se stejným klíčem, například počítači a přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN, vzájemnou komunikaci.
Každému přístupovému bodu je bezpečnostní klíč přiřazen automaticky. (Nezapomeňte výchozí bezpečnostní klíč změnit, abyste ochránili data před zneužitím.) Pokud výchozí bezpečnostní klíč nemůžete najít, nahlédněte k příručce dodané s přístupovým bodem.
Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní klíč, zadejte pomocí následujícího postupu správný klíč.

1. Klikněte na tlačítko (Start) a poté na položku Ovládací panely.

1. Klikněte na položku Síť a Internet a poté na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

1. V levém podokně klikněte na položku Spravovat bezdrátové sítě.

1. V seznamu Sítě, které můžete sledovat a měnit klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou síť a klikněte na položku Vlastnosti.

1. Klikněte na kartu Zabezpečení.

1. Do pole Klíč zabezpečení sítě zadejte bezpečnostní klíč a klikněte na tlačítko OK.

Podobné téma
Standardy bezdrátových sítí LAN
Než začnete používat bezdrátové sítě LAN
Zahájení komunikace v bezdrátových sítích LAN
Poznámky k používání funkce bezdrátové sítě LAN