Uživatelská příručka VAIO Řada SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Úkol

# Kabelové připojení k Internetu

Před zahájením práce v síti Internet je nutné zřídit účet u poskytovatele internetových služeb (ISP) a nastavit zařízení potřebná pro připojení počítače VAIO k Internetu.
Připojte jeden konec síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (LAN) v počítači VAIO a druhý konec k síti.
Poznámka

- Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení počítače VAIO k Internetu zjistíte u poskytovatele služeb.

- Při připojování počítače VAIO k Internetu nezapomeňte použít kabel, na kterém je vytištěn nápis Network, Síť nebo Ethernet.

- Přístup k sítím LAN není možný, pokud je na obrazovce nastavení systému BIOS pro konektor LAN nastaveno Disabled. V takovém případě změňte nastavení systému BIOS. [Detaily]

- K síťovému konektoru (LAN) počítače VAIO nepřipojujte telefonní kabel.
  Pokud počítač nebo síťový konektor LAN připojíte k některé z níže uvedených sítí nebo telefonních linek, může vysoký elektrický proud vedoucí do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo požár.

- Jakékoli jiné sítě než síť typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Veřejné telefonní linky

- Pobočkové telefonní ústředny (PBX)

- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)

Tip

- Chcete-li počítač VAIO připojit k Internetu pomocí funkce bezdrátové sítě LAN, musíte nastavit bezdrátovou síť LAN. [Detaily]

- Když je počítač připojen k replikátoru portů (není součástí dodávky), lze připojit kabel LAN do konektoru LAN na replikátoru portů. [Detaily]

Podobné téma
Služby připojení k Internetu
Místní sítě (LAN)
Zahájení komunikace v bezdrátových sítích LAN