Podręcznik użytkownika VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Zadanie

# Podłączanie do Internetu za pomocą połączenia przewodowego

Przed skorzystaniem z Internetu trzeba podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera VAIO z Internetem.
Jedną końcówkę kabla LAN (do nabycia osobno) podłącz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO, a drugą do sieci.
Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobów podłączania do niego komputera VAIO można uzyskać u usługodawcy internetowego.

- Przy podłączaniu komputera VAIO do Internetu należy upewnić się, że na zastosowanym kablu znajduje się napis „network” lub „Ethernet”.

- Sieć LAN jest niedostępna, jeśli dla opcji portu LAN w konfiguracji systemu BIOS wybrano ustawienie Disabled. W takim przypadku należy zmienić odpowiednie ustawienie w systemie BIOS. [Szczegóły]

- Do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO nie należy podłączać kabla telefonicznego.
  Jeśli komputer jest podłączony do jednej z takich sieci lub gniazdo sieci lokalnej (LAN) jest podłączone do linii telefonicznych wymienionych poniżej, duże natężenie prądu w gnieździe może spowodować awarię, przegrzanie lub pożar.

- Dowolna sieć oprócz sieci typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Publiczne linie telefoniczne

- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)

- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)

Wskazówka

- Aby podłączyć komputer VAIO do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. [Szczegóły]

- Kiedy komputer VAIO jest podłączony do replikatora portów (do nabycia osobno), kabel LAN można podłączyć do portu LAN w replikatorze. [Szczegóły]

Powiązany temat
Informacje na temat rodzajów połączenia z Internetem
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN