Podręcznik użytkownika VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Informacje

# Czyszczenie komputera VAIO/ekranu LCD

Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera VAIO należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi środków ostrożności, jakie należy przedsięwziąć w celu prawidłowego czyszczenia komputera.

## Podczas czyszczenia komputera VAIO

- Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera VAIO należy wyłączyć go, odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.

- Należy za pomocą miękkiej, suchej szmatki usunąć kurz i brud z komputera VAIO.

- Do czyszczenia komputera VAIO należy używać miękkiej, suchej szmatki. Jeśli komputer jest silnie zabrudzony, należy zwilżyć jego powierzchnię własnym oddechem i zetrzeć brud albo usunąć go za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie zetrzeć resztki wilgoci suchą szmatką.

- Nie należy stosować rozpuszczalników, np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej ani płynów czyszczących lub antystatycznych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię lub powłokę lakierniczą komputera VAIO.

- Do wydmuchiwania kurzu i brudu spod klawiszy należy użyć pojemnika ze sprężonym powietrzem przeznaczonego do mechanizmów precyzyjnych. Nie należy wyjmować z klawiatury żadnych klawiszy.
  Nie należy korzystać z odkurzacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do awarii.

## Podczas czyszczenia ekranu LCD

- Do czyszczenia komputera VAIO należy używać miękkiej, suchej szmatki. Jeśli ekran LCD jest silnie zabrudzony, należy zwilżyć jego powierzchnię własnym oddechem i zetrzeć brud albo usunąć go za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie zetrzeć resztki wilgoci suchą szmatką.

- Nie należy stosować rozpuszczalników, np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej ani płynów czyszczących lub antystatycznych, ponieważ mogą uszkodzić ekran LCD.