Ghid de utilizare VAIO Seria SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Activitate

# Pornirea comunicaţiilor WAN fără fir
<Modele prevăzute cu WAN fără fir>

Puteţi stabili comunicaţii WAN (WWAN) fără fir utilizând VAIO Smart Network.

1. Faceţi clic pe (Start), Toate programele şi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe (pictograma VAIO Smart Network) din zona de notificare de pe desktop.

1. Comutatorul de lângă Funcţii fără fir (Wireless Functions) trebuie să fie comutat la On.

1. Faceţi clic pe comutatorul de lângă WAN fără fir (Wireless WAN) pentru a-l comuta la On.

1. Faceţi clic pe butonul săgeţii în jos de lângă comutatorul WAN fără fir (Wireless WAN) şi pe butonul Conectare (Connect) pentru a lansa software-ul de gestionare a conexiunii sau software-ul preinstalat de la un operator mobil, în funcţie de model sau ţară.

1. Introduceţi codul PIN când vi se solicită.

1. Faceţi clic pe Conectare.

1. Dacă vi se solicită, introduceţi informaţiile privind numele punctului de acces (APN) al operatorului mobil.

Notă

- Dacă pe computerul VAIO există un capac al cartelei SIM, asiguraţi-vă că acesta este închis corespunzător. În caz contrar, este posibil ca funcţia WAN fără fir să nu funcţioneze.

Sugestie

- Pentru instrucţiuni suplimentare privind modul de utilizare a funcţiei WAN fără fir, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Smart Network sau instrucţiunile operatorului mobil.

Subiect asociat
Înainte de a utiliza WAN fără fir<Modele prevăzute cu WAN fără fir>
Oprirea comunicaţiilor WAN fără fir<Modele prevăzute cu WAN fără fir>