Priručnik za VAIO Serije SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Zadatak

# Povezivanje na Internet pomoću žične mreže

Želite li se povezati na Internet, najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP-om) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala na Internet.
Jedan kraj mrežnog kabela priključite (nije isporučen) u mrežni ulaz na VAIO računalu, a drugi kraj na mrežu.
Napomena

- Više informacija o uređajima potrebnim za pristup Internetu i načinu povezivanja VAIO računala na Internet zatražite od davatelja internetskih usluga (ISP-a).

- Kod spajanja VAIO računala na Internet koristite kabel na kojem je ispisano network (mreža) ili Ethernet.

- Ne možete pristupiti LAN mrežama ako je za LAN ulaz odabrano Disabled u zaslonu za postavljanje BIOS-a. U tom slučaju promijenite postavku BIOS-a. [Pojedinosti]

- Nemojte priključivati telefonski kabel u mrežni ulaz na VAIO računalu.
  Ako je računalo povezano na neku od mreža ili ako je mrežni ulaz povezan s telefonskim linijama spomenutim u nastavku, visoka struja mogla bi prouzročiti oštećenje, pregrijavanje ili požar.

- Sve mreže, osim mreža 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Javna telefonska pretplatnička linija

- Privatna telefonska centrala (PBX)

- Kućne (interfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

Savjet

- Za povezivanje VAIO računala na Internet koristeći funkciju bežične veze LAN potrebno je prethodno postaviti bežičnu mrežu. [Pojedinosti]

- Kada je VAIO računalo spojeno na replikator ulaza (nije isporučen), možete povezati LAN kabel na LAN ulaz na replikatoru ulaza. [Pojedinosti]

Povezane teme
O uslugama za povezivanje na Internet
O mreži (LAN-u)
Pokretanje komunikacije bežičnom vezom LAN