Priručnik za VAIO Serije SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Zadatak

# Pokretanje komunikacije bežičnom vezom WAN
<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>

Možete uspostaviti komunikacije bežičnom vezom WAN (WWAN) korištenjem VAIO Smart Network.

1. Kliknite na (Start), Svi programi pa VAIO Smart Network ili kliknite na (ikona VAIO Smart Network) u području obavješćivanja na radnoj površini.

1. Provjerite da ste prekidač pored Wireless Functions postavili na On.

1. Kliknite prekidač pored Wireless WAN za postavljanje na On.

1. kliknite na gumb strelice prema dolje pored Wireless WAN i gumb Connect za pokretanje softvera za upravljanje povezivanjem ili predinstaliranog softvera od davatelja usluge ovisno o modelu ili zemlji.

1. Upišite PIN kad se od vas traži.

1. Kliknite na Povezivanje.

1. Po potrebi unesite naziv pristupne točke (APN) svog davatelja usluge.

Napomena

- Ako na VAIO računalu postoji poklopac SIM kartice, provjerite je li poklopac pravilno zatvoren. U suprotnom funkcije bežične veze možda ne bude radila.

Savjet

- Za više informacija kako koristiti funkciju bežične veze pogledajte datoteku pomoći uključenu u VAIO Smart Network ili u uputama davatelja usluge.

Povezane teme
Prije korištenje bežične veze WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>
Prekidanje komunikacije bežičnom vezom WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>