Priručnik za VAIO Serije SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Zadatak

# O sigurnosnom ključu za bežičnu vezu LAN

Sigurnosni ključ predstavlja sigurnosni protokol za bežičnu vezu koji šifrira podatke koji se prenose bežičnom vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.
Sigurnosni ključ omogućava međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem bežične veze, kao što su bežična pristupna točka i računalo.
Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.
Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Kliknite na (Start) pa Upravljačka ploča.

1. Kliknite na Mreža i internet, a zatim na Centar za mreže i zajedničko korištenje.

1. Kliknite na Upravljanje bežičnim mrežama u lijevom oknu.

1. Desnim gumbom kliknite na željenu mrežu na popisu Mreže koje možete pregledati i promijeniti, a zatim kliknite na Svojstva.

1. Kliknite na karticu Sigurnost.

1. Unesite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ, a zatim kliknite na U redu.

Povezane teme
O standardima bežične mreže
Prije korištenja bežične veze LAN
Pokretanje komunikacije bežičnom vezom LAN
Napomene o korištenju funkcije bežične mreže