VAIO Gebruikershandleiding SVE1411/SVE1511/SVE1711 Serie

Referentie

# Opmerkingen over het gebruik van de draadloze LAN-functie

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de draadloze LAN-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor draadloze LAN's.

- Draadloze LAN-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Apparaten voor een draadloos LAN maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als zowel de BLUETOOTH-functie als de 2,4-GHz draadloze LAN-functie van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan dit leiden tot interferentie wat lagere communicatiesnelheden of andere problemen tot gevolg heeft.

- Voor communicatie via een draadloos LAN terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een aanbieder van draadloze LAN's.

- Als uw VAIO-computer compatibel is met de norm IEEE 802.11a/b/g/n, is gebruik van de 5-GHz draadloze LAN-functie wettelijk verboden.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

- De afstand tussen de apparaten

- De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

- De configuratie van de apparaten

- Zendcondities

- De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

- De gebruikte software
  Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De daadwerkelijke communicatiesnelheid kan lager zijn dan de snelheid die op uw VAIO-computer wordt weergegeven.

- De frequentiebanden 2,4-GHz draadloos LAN en 5-GHz draadloos kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtsnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- De normen IEEE 802.11a en IEEE 802.11n zijn niet beschikbaar in ad hoc-netwerken.

- Als u de functie van het draadloos LAN onmiddellijk wilt stoppen, schakelt u uw VAIO-computer uit.

- De norm voor draadloos LAN omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde standaard IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

Verwant onderwerp
Normen voor draadloze LAN's
Voordat u het draadloze LAN gebruikt
Draadloze LAN-communicatie starten
Draadloze LAN-communicatie stoppen
Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH(R)-functie<met BLUETOOTH uitgeruste modellen>