Priručnik za VAIO Serije SVE1411/SVE1511/SVE1711

Zadatak

# O sigurnosnom ključu za bežičnu mrežu

Sigurnosni ključ predstavlja sigurnosni protokol za bežičnu mrežu koji šifrira podatke koji se prenose bežičnom vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (Wired Equivalent Privacy) ključ.
Sigurnosni ključ omogućava međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem bežične mreže, kao što su bežična pristupna točka i računalo.
Svaka pristupna točka ima zadani sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete naći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.
Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite korake u nastavku za ponovni unos ključa.

1. Kliknite na (Start) pa Upravljačka ploča.

1. Kliknite na Mreža i Internet, a zatim na Centar za mreže i zajedničko korištenje.

1. Kliknite na Upravljanje bežičnim mrežama u lijevom oknu.

1. Desnom tipkom miša kliknite na željenu mrežu na popisu Mreže koje možete pregledati i promijeniti, a zatim kliknite na Svojstva.

1. Kliknite na karticu Sigurnost.

1. Unesite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ, a zatim kliknite na U redu.

Povezane teme
O standardima bežične mreže
Prije korištenja bežične mreže
Pokretanje bežične komunikacije
Napomene o korištenju bežične mreže